|  |  |
| --- | --- |
| **1111**  **24** | |
| **Ytelseserklæring NR. 006 CPR 2024.06.10** | |
| 1. **Identifikasjon for produkt** | Uarmert belegningsstein av betong og tilpasningsdeler |
| 1. **Identifisering av byggevaren** | ULTIPRO med nobbnummer 46350095, partiidentifisering av et pallenummer satt sammen av produksjonsdato og løpenummer DDMMÅÅløpenummer |
| 1. **Bruksområde for produktet** | Belegningsstein til bruk innendørs og utendørs i områder for fotgjengere og kjøretøy, samt om takbelegg. F.eks fortau, offentlige plasser, sykkelveier og parkeringsplasser. |
| 1. **Navn og kontaktadresse til produsenten** | Aaltvedt Betong AS, Havneveien 50,  3739 Skien, www.aaltvedt.no. |
| 1. **Navn og kontaktadresse til godkjent representant** | Ikke aktuelt. |
| 1. **Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V** | System 2+. |
| 1. **Gjeldende standarder** | NS-EN 1338:2003. |
| 1. **Sertifiseringsorgan (ytelse)** | Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+, og har utført innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem. |
| 1. **Ytelsen for varen angitt i punkt nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr. 8.** | For ytelse se vedlegg 1. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 1338**  Prefabrikkert belegningsstein av betong | | | |
| **Vesentlige egenskaper** | **Ytelse** | **Ytelse** | **Ytelse** |
| **Beregnet bruk** | Innendørs gulvbelegg | Utendørs gulvbelegg | Takbelegg |
| **Asbestinnhold** | Godkjent | X | X |
| **Spaltestrekkfasthet** | Godkjent | Godkjent | X |
| **Termisk konduktivitet (W/mK)** | 1,24 w/mK | X | X |
| **Skli- og glidmotstand** | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | X |
| **Brannmotstand** | A1 | X | X |
| **Bestandighet (fasthet)** | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | X |
| **Utvendig branntekniske egenskaper** | X | X | Vurdert til tilfredsstillende |
| **Slitasjemotstand** | Tilfredsstillende | Tilfredsstillende | X |
| **Frostmotstand** | Klasse 3 (D) | X | X |
| X = Ikke relevant | | | |
| Undertegnet for, og på vegne av produsenten av:  **Lars-Christian Eia, HMSK-leder**  **Skien, 6. juni, 2024** | | | |